아주대학교 그린캠퍼스 계획(안)

I. 추진방향

II. 그린캠퍼스 단계별 추진 목표

III. 기존 추진 경과 및 2010년 추진계획

1. 제로 에너지 캠퍼스 : CO2 절감 및 에너지 절약

가. 추진 개요

1) 에너지 저소비 건물 구현

- 에너지 제어 기술, 고효율 기기, 자연에너지 활용을 통한 에너지 저소비 건물 구현

- 신재생 에너지의 초기투자비 대비 경제성이 낮아 현재 적용이 어려우므로, 중장기 검토 후 시행

2) 교내 비용절감 운동

- 유가와 원자재가격 급등 등으로 인하여 에어컨, 난방비용등 지속증가

- 전기 수도 등 비용절감 노력을 통해 저탄소 제로에너지캠퍼스 구현

- 비용절감 운동을 지속을 통해 자발적인 비용절감 노력 정착

3) 자발적협약(VA) 이행

- 경기도와 “에너지절약 및 온실가스배출 감소를 위한 자발적협약(Voluntary Agreement) 체결 / 에너지관리공단 주관

- 협약 전년도의 에너지사용량을 기준으로 5년간 5%이상의 에너지 절감/

연도별 예상 상승율 감안

- 기간 : 5년 (2008년도 ~ 2012년)

4) 신축건물 시 에너지 절감 설계

- 종합관 신축 설계에 기적용

나. 추진실적

1) 에너지 저소비 건물 구현

가) 에너지 제어 기술 : 설비 및 전기 에너지 제어

① 보일러 및 공조기 자동제어 : 2000년도 기시행 완료

② 최대전력(피크제어) 수요제어 설비

▸ 여름철 순간피크 부하 억제를 통한 전기요금(기본) 절감

▸ 기대효과

- 최대 전력 상승 억제

- 전기요금 절감(기본료)

- 변압기 전력 예비율 확보

[아주대학교 PEAK CONTROL BLOCK DIAGRAM]

③ 지능형 조명제어 설비(가로등, 복도일부, 체육시설)

▸ 지능형조명제어 설비인 PLC방식을 활용한 조명제어

▸ 스케쥴 제어, 자동 원격 제어

▸ 기대효과

- 일몰 일출 데이터를 통한 적기 점소등으로 불필요 전력 차단

- 전기에너지 절감을 통한 에너지비용 절약

- 시설 관리의 효율성 향상

④ 강의실 인체감지 시스템 / 연차사업

▸ 인체감지센서를 활용한 빈강의실 에어컨 및 전등 자동 끄기

▸ 자발적협약(VA)와 연계

▸ 총 116개 강의실 설치 완료 (학부, 대학원 일반 강의실)

▸ 연차사업으로 시행

공사년도	대상 강의실	수 량	비 고
2004	중대형 학부강의실	71	완료
2006	소형강의실	32
2009	대학원 및 신규학부 강의실	13
2010	실험강의실	40	2010.11 시행예정
합 계		156

▸ 기대효과

- 불필요한 낭비요소 제거를 통한 에너지절감

- 전기에너지 절감을 통한 에너지비용 절약

- 학교 구성원의 에너지 절약의식 고취

⑤ 화장실 및 휴게실 인체감지센서 설치(2009년도)

▸ 개요

- 화장실은 평균 사용률이 약 40%이내이나 불특정 다수가 사용하고 항상 실내 조명등이 켜있어 많은 전기에너지가 낭비되고 있음.

- 인체감지센서를 설치하여 사용되지 않고 불필요하게 켜져 있는 화장실 전등을 자동으로 소등함으로써 전기에너지를 절감함.

▸ 자발적협약(VA)와 연계

▸ 화장실 센서설치 현황

- 총화장실 수 : 약 210개, 센서설치 수량 : 약 262개

- 전기 에너지 절감 약 5%

▸ 기대효과

- 불필요한 낭비요소 제거를 통한 에너지절감

- 전기에너지 절감을 통한 에너지비용 절약

- 학교 구성원의 에너지 절약의식 고취

설치장소	화장실 수(실)	센서수(개)	비 고
다산관	12	24
율곡관	15	22
산학원	16	16
도서관	16	32
에너지	10	10
동관	2	2
서관	5	10
화공실험동	1	1
원천관	8	16
정문화장실	2	2
구학생회관	4	4
신학생회관	8	12
식당동	2	2
학군단	2	2
토목실험동	2	2
체육관	8	8
생활관(4개동)	46	46
캠퍼스프라자	17	17
팔달관	24	24
성호관	10	10
총계	210	262

나) 고효율 설비

① 유도등 설비 개선

▸ 화재피난 유도등을 절전형 LED 램프로 교체

- 화재피난 유도등을 기존 형광등에서 절전형 LED 램프(10W->3W)로 교체하여 전기에너지를 절감(70%)함.

- 총 271개 교체

(율곡관-50개, 다산관-91개, 도서관-35개, 원천관-30개, 에너지센터-65개)

▸ 게시판용 할로겐을 LED 램프로 교체

- 율곡관 외 각 건물 게시판용 할로겐 램프를 절전형 LED(50W->5W)로 교체하여 전기에너지를 절감(90%)함.

- 총 273개 교체, 전기용량 : 총 13.6KW

② 노후분전반 교체 및 승압공사

▸ 개요

- 70~80년대 준공된 건물의 전기 설비의 주전원이 208/120V로 되어 있어 전압강하로 인한 정격전압유지가 곤란하여 전력손실 및 전기설비 수명감소 등의 문제점 발생되므로 380/220V로 승압공사 실시

- 노후시설 교체를 통해 안전성 확보

▸ 기대효과

- 전압강하 및 전력손실 저감

- 안정적인 전원공급을 통한 실험기기 성능유지

- 전력손실 및 무부하, 부하손실 저감을 통한 전기에너지 비용절감

▸ 연차사업으로 시행

공사년도	건물명	비 고
2009	화공실험동
2010	서관	시행예정
2011	토목실험동, 원천관1차	시행예정
2012	원천관 2차	시행예정
2013	동관, 서관	시행예정

③ 난방 효율성능 개선

▸ 기존 난방설비 교체 및 난방방식 변경을 통한 난방효율 증대

구분	기존	개선	기대효과
난방방식	증기	온수	일정한 실내 온도 유지
공급	중앙 기계실에서 각 건물로 증기 공급	각 건물에 온수보일러를 설치하여 공급	긴 배관으로 인한 배관 열손실 방지

▸ 자발적협약(VA)와 연계

▸ 노후된 공조기를 최신 고효율 공조기로의 교체를 통한 환경개선 및 난방효율 증대

▸ 연차사업으로 시행

공사년도	난방 노후배관 교체	공조기 교체	비고
2007	-	율곡관
2008	-	원천관
2009	팔달관 저층부	도서관
2010	팔달관 고층부	-	시행예정
2011	율곡관	에너지센터, 다산관	시행예정
2012	도서관	체육관	시행예정

④ 단열성능 향상

▸ 서관 및 화공실험동 창호시설 교체 공사 (일반창호->단열창호)

2) 교내 비용절감 운동 : 에너지 및 물자 절약 캠페인 실시

▸ 실내 냉방 적정온도 유지 (26~28℃) : 에어컨 적정온도 설정 홍보

▸ 중식시간 및 퇴근시간 이후 전원 끄기 운동

▸ 전등끄기(창측조명 등 불필요 장소)

▸ 대기전력 차단/ 사용하지 않는 기기 전원 끄기

▸ 개인 히터 사용 금지

▸ 개인컵 사용하기(수도물 절약)

▸ 엘리베이터 줄이기 운동(3층 이하 걸어다니기 홍보)

▸ 재활용봉투 제작을 통한 물자절약

3) 자발적협약(VA) 이행

▸ 팔달관 난방시설 개선공사(저층부)

▸ 강의실 인체감지 시스템

▸ 화장실 인체감지센서 설치

▸ 기타 자체 에너지절감 운동

구 분		계 획	실 적	달성율(%)	비 고
에너지사용량	연료(TOE)	1,516	1,539	101.5	1.5%초과
	전기(MWh)	22,586	21,520	95.3	4.7%감축
	계(TOE)	6,372	6,131	96.2	3.8%감축

▸ 이행실적 종합

다. 2010년 추진 계획

1) 에너지 저소비 건물 구현

가) 에너지 제어 기술

① 실험강의실 인체감지 시스템 설치 : 실험강의실(40개실) / 연차사업

② 에어컨 원격제어 설비(일부 EHP)

나) 고효율 설비

① 조명시설 개선사업 : 팔달관, 신학생회관 외

▸ 자발적협약(VA)와 연계

▸ 인체감지 및 조도감응형 등기구로 교체

▸ 절전형 램프 설치(32w☓2 → 32w☓1)

② 팔달관 고층부 난방시설 개보수 / 연차사업

▸ 2009년도 저층부 난방시설 개보수 공사에 따른 연차사업

▸ 증기난방에서 온수난방시설로 교체

③ 보일러 배기가스 열 회수장치 : 원천관

▸ 보일러 가동 중에 발생하는 최초 배기가스 온도(180℃)를 이용하여 급수온도를 60℃에서 80℃로 높여 배기열을 회수하여 최종 배기가스 온도를 110℃이하로 낮추어서 이산화탄소 배출량을 낮춤.

▸기대효과

- 연료비 절감 예상(8,100천원/연,  10,130N㎥/연)

- 이산화탄소 배출량 감소(7.78TonC/연)

④ 노후분전반 교체 및 승압공사(서관) / 연차사업

- 서관 메인분전반 설치 및 전력간선공사

- 각실 분전반 교체 : 총 19면

- 서관 각 실험실 208/120V용 전력간선공사

- 변압기 용량증설 공사 : OIL->고효율저소음 변압기로 대체

2) 교내 비용절감 운동 확산

- 전기 및 수도 줄이기 운동 지속

- 종이사용 절약운동

3) 자발적협약(VA) 이행

▸ 보일러 배기가스 열 회수장치 : 원천관

▸ 조명시설 개선사업 : 팔달관, 신학생회관 외

▸ 서관 변압기 통폐합 운전

4) 신축건물(종합관) 에너지 절감 설계

구 분	내용
커튼월 복층유리	• 24mm 투명(칼라)복층유리 : 6mm유리+12mm공기층+6mm유리
커튼월 알루미늄바 (AL Bar)	• 알루미늄 단열 Bar -Bar 사이즈 : 60mm x 150mm -단열재 : 단열재는 Polyurethane 또는 Azon을 사용함.
옥상조경
	• 옥상상부 저관리형 녹화시스템 및 점토벽돌 등 포장재의 사용 - 도시 미기후 조절 및 도시열섬현상 줄임 - 실내의 온도조절 및 보온효과 - 녹화 50㎡당 20dB의 소음흡수로 울림방지 효과
열원설비	녹색에너지 녹색에너지 가스를 이용한 냉방시스템	• 고효율 인증 흡수식(가스직화식) 냉온수기를 채택 • 고효율 에너지 기자재 인증제품을 채택하여 냉․온수 순환펌프 효율을 높임. • 열원장비 용량 세분화로 부분부하 대응력을 확보 후 열원설비의 대수분할 및 비례제어함. • 전체 냉방용량 대비 60% 이상을 흡수식 냉온수기 시스템으로 구축하여 가스를 이용한 냉난방 설비적용.

공조설비 및 환기설비	외기를 이용한 열교환	• 고효율 에너지 기자재 인증제품을 채택하여 공조용 송풍기 효율 증가. • 중간기 옥내․외 엔탈피차를 이용한 외기냉방시스템 구축.
	Co농도에 따른 송풍량 제어	․ CO농도에 따른 기류유인 및 급배기팬 운전제어를 채택한 지하주차장 환기방식을 사용.
위생설비	가압급수 시스템	․ 급수용 가압펌프 인버터제어로 반송동력비를 최소화함으로 급수용 펌프를 가변속 제어함.
	절수형 위생기구	․ 절수형 위생기구 사용으로 수자원 및 환경부하 절감.
저소음 고효율 몰드 변압기		∙ 초기 투자비는 약 41% 높음 ∙ 부하 손실이 적어 매년 약 220만원의 비용 절감
인체감지 센서		∙ 인체감지센서에 의한 강의실 전등 및 FCU 제어로 에너지 절약
기계설비 자동제어	중앙 자동제어 시스템	․ 컴퓨터를 이용한 중앙자동제어 방식을 채택하여 시스템구축.
전기설비 자동제어		∙사용전력의 최대치 제어를 하여 전력요금을 감소시키므로 전력의 사용 추이를 파악하여 전력사용 관리로 전기요금 절감
	자동역율 제어기(APFC)사용에 따른 에너지절감	∙무효전력을 제거해 주는 전기 여과기 ∙95% 역률을 유지시킴으로 전력손실 방지 ∙전등전열 및 동력용 변압기에 적용

2. 친환경캠퍼스

가. 친환경캠퍼스 추진개요

1) 친환경 외부 휴게공간 확보 및 활성화

- The terrace와 같은 외부 휴게공간을 지속적으로 확충

2) 노후 시설 교체

- 친환경 자재를 이용한 노후 시설 환경개선

3) 녹화 관리

- 교내 부지 중의 약 47%를 차지하는 녹지의 수목을 지속적으로 관리

나. 추진 실적

1) 외부 휴게공간 확보 및 활성화

〇 추진내용

- 캠퍼스 마스터플랜상의 원천관 분수대 광장과 성호관앞 잔디광장, 노천극장을 잇는 유기적이고 질서 있는 외부공간 조성을 목표로 단계별로 추진.

- 미관 개선 및 교내 녹지 공간을 조망할 수 있는 시야를 확보

- 게시판 정비 (클린캠퍼스)

- 휴식 및 소그룹 모임의 활동공간 구축을 통한 학생 복지 증진

〇 단계별 추진

- 2007년 : 벽다방~도서관 남측 환경개선

- 2009년 : The terrace 구축 (제5회 대한민국 공간문화 대상 신청)

〇 추진 결과

- 벽다방~도서관 남측

- The terrace (변경전)

-  The terrace (변경후)

2) 노후 시설 교체

〇 외부 계단 : 산학원 외부 계단(2006년도), 팔달관 외부 계단(2007년도),

학군단 계단(2009년도)

[팔달관 외부 계단]                   [산학원 외부 계단]

〇 벤치 교체 : 노후 벤치 교체

3) 녹화 관리

- 교내 부지 중의 약 47%를 차지하는 녹지의 수목을 지속적으로 관리

다. 2010년도 추진 계획

1) 친환경 외부 휴게 공간 확보 및 활성화

2) 노후 시설 교체

〇 서관 계단 : 2010. 4 교체 완료

[변경전]                                 [변경후]

〇 식당동 외부 계단 : 2010. 4  교체 완료

[변경전]                                  [변경후]

3) 녹화 관리

- 교내 부지 중의 약 47%를 차지하는 녹지를 지속적으로 관리

3. 클린 캠퍼스

가. 클린캠퍼스 추진개요

1) 교내·외 환경개선

〇 교내 환경개선을 위한 지속적인 시설 교체

〇 교내 환경개선을 위한 지속적인 미화 환경개선

2) 금연운동 확산을 통한 클린캠퍼스 구현

〇 흡연으로 인한 간접흡연 피해를 줄이고 건전한 흡연문화 정착필요

(교내 건물내에서의 흡연금지, 꽁초․침등을 함부로 버리는 문제 등)

3) 외부 플래카드 및 게시판 정비

〇 홍보물 게시지침을 통한 게시물 관리

〇 활용성이 낮은 현재의 옥외 게시판 정비 : LMB게시판으로 대체 검토

〇 외부 플래카드를 전자게시판으로 대체 검토

나. 추진 실적

1) 교내·외 환경개선

〇 미화 환경개선을 위해 플라스틱등 휴지통을 지속적으로 교체(2009년)

구분	교체현황		비고
	전	후
내부휴지통			93개설치
외부휴지통			34개설치

〇 교내·외 노후 시설물 교체(2003년 ~ 2009년)

구분	추진내용	비고
노후 화장실 교체	- 내용 : 노후 시설 철거/인테리어성 보수 - 시기 : 2003년~2008년(5차년도에 걸쳐 시행) - 완료 : 성호관외 6개동 완료 - 기대효과 : 환경개선 및 절수 - 율곡관등 3개동은 예산부족으로 이월
건물 외부/내부 (공용공간) 도장	- 내용 : 건물 외부 및 내부 공용공간을 노후순서에 따라 연차적으로 도장 및 보수 - 시기 : 2004년~2009년 연차적으로 시행 - 기대효과 : 환경개선 및 건물성능 향상
성호관 서측 브릿지 교체	성호관 서측 브릿지 교체 (2008년도)
외부 파고라 교체	도서관 앞 파고라 교체 (2007년도) 광교관 서측 파고라 교체

[노후 화장실 교체 사진]

2) 금연운동 확산을 통한 클린캠퍼스 구현

〇 흡연문화 정착을 위한 캠페인 실시(2009년)

- 5월 31일 세계금연의 날을 전후하여 학생회와 공동으로 캠페인 진행.

〇 흡연전용구역 흡연존 지정(2009년)

- 각 건물 입구에서 일정거리에 휴지통 겸용 재떨이를 설치하여 흡연존 지정

- The Terrace에 흡연구역 및 비흡연구역 구분 관리

금연구역	흡연구역

3) 외부 플래카드 및 게시판 정비(2009년)

- 상업성 광고게시 및 중복게시로 활용성이 낮은 성호관 잔디광장 주변 게시판 철거

[변경전]                               [변경후]

다. 클린캠퍼스 2010년 추진계획

1) 교내·외 환경개선

〇 작년 1차 사업에 이어 여름방학중 교내·외 휴지통 교체 완료

〇 광교관 외부 도장공사 : 2010. 5. 30 완료

〇 화홍관 내부 공용공간(계단, 복도) 도장공사 : 하계방학중 진행예정

〇 종합안내 게시판 교체 : 2010. 5. 30 완료

<변경전>                    <변경후> / LED 전광

2) 교내 게시판 정비 및 신규 전자 게시판 설치

〇  단계별 추진

구분	1차(2010학년도)	2차(2011학년도)
범위	교내 게시판 정비 및 신규 전자 게시판 설치 · LED 게시판 설치 : 6m☓0.96m / Full Color (3개) · LMB게시판 설치: 46인치 및 52인치(약12개) · 기존 소형 전광판 이전(2개)	대형 LED 전광판 설치 (1개)

〇 게시판 설치(안)

대형 LED 전광판	LED 게시판	LMB 게시판
외부 현수막 대체	외부 현수막 대체	내부 게시판 대체